IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0]"
Description: "Option [Drawing Scale: 100.000000]"
Description: "Option [Elements to export: Visible elements (on all stories)]"
Description: "Option [Partial Structure Display: Entire Model]"
Description: "Option [IFC Domain: All]"
Description: "Option [Structural Function: All Elements]"
Description: "Option [Convert Grid elements: On]"
Description: "Option [Convert IFC Annotations and ARCHICAD 2D elements: Off]"
Description: "Option [Convert 2D symbols of Doors and Windows: Off]"
Description: "Option [Export geometries that Participates in Collision Detection only: Off]"
Description: "Option [Split complex elements: Off]"
Description: "Option [Material Preservation: Explode where necessary]"
Description: "Option [Elements in Solid Element Operations: Extruded/revolved]"
Description: "Option [Elements with junctions: Extruded/revolved without junctions]"
Description: "Option [Slabs with slanted edge(s): Extruded]"
Description: "Option [IFC Site Location: At Project Origin]"
File name: "E:\(7)_Pilotage Examen\(98) Demandes spé FP-EB\(10) CAP Carreleur-Emmanuel Bena\PROJET DE 4 MAISONS A ROINVILLE DU 26 NOVEMBRE 2019_essai 6 FJ.ifc"
Time stamp: "2021-01-08T11:25:52"
Author: "Architect"
Organization: "Building Designer Office"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.09 : 26 Sep 2013"
Originating system: "IFC file generated by GRAPHISOFT ARCHICAD 23.0.0 FRA FULL Windows version (IFC add-on version: 3003 FRA FULL)."
Authorization: "The authorising person"
Application: "ARCHICAD" version "23.0.0" identifier "IFC add-on version: 3003 FRA FULL" by Organization "GRAPHISOFT" id "GS" description "GRAPHISOFT"

People and organizations
  Person "Non défini" of Organization "Non défini"
  Owner history of Person "Non défini" of Organization "Non défini" | application "ARCHICAD" version "23.0.0" identifier "IFC add-on version: 3003 FRA FULL" by Organization "GRAPHISOFT" id "GS" description "GRAPHISOFT" | change NOCHANGE | created 1610101536 (2021-01-08T10:25:36Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  SOLIDANGLEUNIT: STERADIAN
  CURRENCY: CHF
  TIMEUNIT: Year (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: LUMEN
  ENERGYUNIT: MEGA JOULE
  THERMALCONDUCTANCEUNIT: derived
  SPECIFICHEATCAPACITYUNIT: derived
  MASSDENSITYUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT | long name "F:\sujet 0 CAP PEINTRE 2019\DOSSIER TECHNIQUE LUCE\PROJET DE 4 MAISONS A ROINVILLE DU 26 NOVEMBRE 2019.ifc"
  IFCSITE "Surface:1258945" | latitude 48° 52′ 53.759999″ | longitude 2° 25′ 58.079999″ | elevation above sea level 0. | postal address: "Défini par l'utilisateur"
    IFCBUILDING | postal address: "Défini par l'utilisateur"
      IFCBUILDINGSTOREY "Plan de fondation" | long name "Plan de fondation" | elevation -1.
        contains 44 elements
          6 x IFCFLOWTERMINAL | type IFCLIGHTFIXTURETYPE "Equipement de débit personnalisé 1" | object type "LIGHT_FIXTURE" | names: "Gouttière:Gouttière 5.60 m blanc cassé 2:1289670", "Gouttière:Gouttière 5.60 m blanc cassé 2:1289789", "Gouttière:Gouttière 5.60 m blanc cassé 2:1289950" (+3 more) | material: "Enduit blanc cassé" | property sets: Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          6 x IFCFLOWTERMINAL | type IFCLIGHTFIXTURETYPE "Equipement de débit personnalisé 2" | object type "LIGHT_FIXTURE" | names: "Gouttière:Gouttière 5.60 m blanc cassé 2:1292481", "Gouttière:Gouttière 5.60 m blanc cassé 2:1292482", "Gouttière:Gouttière 5.60 m blanc cassé 2:1292483" (+3 more) | material: "Enduit blanc cassé" | property sets: Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          32 x IFCFOOTING | STRIP_FOOTING | names: "Semelle filante:semelle ht 30 cm larg 50 cm:1332244", "Semelle filante:semelle ht 30 cm larg 50 cm:1332257", "Semelle filante:semelle ht 30 cm larg 50 cm:1332279" (+29 more) | material: "Béton (1)" | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Phase de construction, Structure, Matériaux et finitions
      IFCBUILDINGSTOREY "vs" | long name "vs" | elevation -0.8
        contains 40 elements
          24 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:Ext. Parpaing 20" | object type "STANDARD" | names: "Mur de base:Ext. Parpaing 20:1330083", "Mur de base:Ext. Parpaing 20:1330084", "Mur de base:Ext. Parpaing 20:1330085" (+21 more) | material: layers "Parpaing 0.2" ("Parpaing" 0.2) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Structure, Pset_WallCommon
          8 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:Ext. Parpaing 10" | object type "STANDARD" | names: "Mur de base:Ext. Parpaing 10:1330088", "Mur de base:Ext. Parpaing 10:1330091", "Mur de base:Ext. Parpaing 10:1332169" (+5 more) | material: layers "Parpaing 0.1" ("Parpaing" 0.1) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Structure, Pset_WallCommon
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Dalle 1" | FLOOR | names: "Base rectangulaire:1.00 x 1.00 x .30:1333656" | material: "Béton - Béton coulé sur place" | property sets: Pset_SlabCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Dalle 2" | FLOOR | names: "Base rectangulaire:1.00 x 1.00 x .30:1333931" | material: "Béton - Béton coulé sur place" | property sets: Pset_SlabCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Dalle 3" | FLOOR | names: "Base rectangulaire:1.00 x 1.00 x .30:1333937" | material: "Béton - Béton coulé sur place" | property sets: Pset_SlabCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Dalle 4" | FLOOR | names: "Base rectangulaire:1.00 x 1.00 x .30:1343296" | material: "Béton - Béton coulé sur place" | property sets: Pset_SlabCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Dalle 5" | FLOOR | names: "Base rectangulaire:1.00 x 1.00 x .30:1343491" | material: "Béton - Béton coulé sur place" | property sets: Pset_SlabCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Dalle 6" | FLOOR | names: "Base rectangulaire:1.00 x 1.00 x .30:1343496" | material: "Béton - Béton coulé sur place" | property sets: Pset_SlabCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Dalle 7" | FLOOR | names: "Base rectangulaire:1.00 x 1.00 x .30:1360935" | material: "Béton - Béton coulé sur place" | property sets: Pset_SlabCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Dalle 8" | FLOOR | names: "Base rectangulaire:1.00 x 1.00 x .30:1360943" | material: "Béton - Béton coulé sur place" | property sets: Pset_SlabCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
      IFCBUILDINGSTOREY "TN" | long name "TN" | elevation -0.05
        contains 12 elements
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "20 X 20" | object type "COLUMN" | names: "M_Béton-Carré-Poteau:20 X 20:1285215" | material: "Béton - Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "20 X 20" | object type "COLUMN" | names: "M_Béton-Carré-Poteau:20 X 20:1285443" | material: "Béton - Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          2 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "20 X 20" | object type "COLUMN" | names: "M_Béton-Carré-Poteau:20 X 20:1285460", "M_Béton-Carré-Poteau:20 X 20:1360830" | material: "Béton - Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "20 X 20" | object type "COLUMN" | names: "M_Béton-Carré-Poteau:20 X 20:1333031" | material: "Béton - Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          3 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "20 X 20" | object type "COLUMN" | names: "M_Béton-Carré-Poteau:20 X 20:1333209", "M_Béton-Carré-Poteau:20 X 20:1342184", "M_Béton-Carré-Poteau:20 X 20:1343042" | material: "Béton - Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
          4 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "20 X 20" | object type "COLUMN" | names: "M_Béton-Carré-Poteau:20 X 20:1333213", "M_Béton-Carré-Poteau:20 X 20:1343055", "M_Béton-Carré-Poteau:20 X 20:1360924" (+1 more) | material: "Béton - Béton coulé sur place" | property sets: Pset_ColumnCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
      IFCBUILDINGSTOREY "Plan des fondations Maisons 1 et 2" | long name "Plan des fondations Maisons 1 et 2" | elevation 0.
        contains 202 elements
          4 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:Ext. Parpaing 20 + Isolant 10 enduit blanc cassé" | object type "STANDARD" | names: "Mur de base:Ext. Parpaing 20 + Isolant 10 enduit blanc cassé:1257897", "Mur de base:Ext. Parpaing 20 + Isolant 10 enduit blanc cassé:1258131", "Mur de base:Ext. Parpaing 20 + Isolant 10 enduit blanc cassé:1282997" (+1 more) | material: layers "Mur de base:Ext. Parpaing 20 + Isolant 10 enduit blanc cassé" ("Enduit blanc cassé2" 0.02, "Parpaing" 0.2, "Isolant" 0.1); layers "Mur de base:Ext. Parpaing 20 + Isolant 10 enduit blanc cassé (1)" ("Isolant" 0.1, "Parpaing" 0.2, "Enduit blanc cassé2" 0.02) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Structure, Pset_WallCommon
          8 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Mur de base:Ext. Parpaing 20 + Isolant 10 enduit blanc cassé" | object type "STANDARD" | names: "Mur de base:Ext. Parpaing 20 + Isolant 10 enduit blanc cassé:1257898", "Mur de base:Ext. Parpaing 20 + Isolant 10 enduit blanc cassé:1257900", "Mur de base:Ext. Parpaing 20 + Isolant 10 enduit blanc cassé:1258132" (+5 more) | parts: 24 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Structure, Pset_WallCommon
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "120 x 135 cm" | object type "WINDOW" | names: "VR-2 Vantaux:120 x 135 cm:1257991", "VR-2 Vantaux:120 x 135 cm:1283089" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_WindowCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "240 x 215 cm" | object type "WINDOW" | names: "PF-VR-2 Vantaux:240 x 215 cm:1257992", "PF-VR-2 Vantaux:240 x 215 cm:1283090" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_WindowCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          4 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:Ext. Parpaing 10 + Isolant 10 enduit blanc cassé" | object type "STANDARD" | names: "Mur de base:Ext. Parpaing 10 + Isolant 10 enduit blanc cassé:1257899", "Mur de base:Ext. Parpaing 10 + Isolant 10 enduit blanc cassé:1258133", "Mur de base:Ext. Parpaing 10 + Isolant 10 enduit blanc cassé:1282999" (+1 more) | material: layers "Mur de base:Ext. Parpaing 10 + Isolant 10 enduit blanc cassé" ("Enduit blanc cassé2" 0.02, "Parpaing" 0.1, "Isolant" 0.1); layers "Mur de base:Ext. Parpaing 10 + Isolant 10 enduit blanc cassé (1)" ("Isolant" 0.1, "Parpaing" 0.1, "Enduit blanc cassé2" 0.02) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Structure, Pset_WallCommon
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "100 - 215 - Blanc" | object type "DOOR" | names: "Avec panneau latéral:100 - 215 - Blanc:1257907", "Avec panneau latéral:100 - 215 - Blanc:1283007" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_DoorCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Graphismes
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "120 x 135 cm" | object type "WINDOW" | names: "VR-2 Vantaux:120 x 135 cm:1257908", "VR-2 Vantaux:120 x 135 cm:1283008" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_WindowCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          8 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:Ext. Parpaing 2 + 20 + 2 gris" | object type "STANDARD" | names: "Mur de base:Ext. Parpaing 2 + 20 + 2 gris:1257901", "Mur de base:Ext. Parpaing 2 + 20 + 2 gris:1257904", "Mur de base:Ext. Parpaing 2 + 20 + 2 gris:1258135" (+5 more) | material: layers "Mur de base:Ext. Parpaing 2 + 20 + 2 gris" ("Enduit gris" 0.02, "Parpaing" 0.2, "Enduit gris" 0.02) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Structure, Pset_WallCommon
          8 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:Int. Platre 100 mm en blanc 2" | object type "STANDARD" | names: "Mur de base:Int. Platre 100 mm en blanc 2:1257902", "Mur de base:Int. Platre 100 mm en blanc 2:1258136", "Mur de base:Int. Platre 100 mm en blanc 2:1282288" (+5 more) | material: layers "Peinture - Blanc 0.1" ("Peinture - Blanc" 0.1) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Structure, Pset_WallCommon
          4 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:Ext. Parpaing 10 + 2 x 1.5 2" | object type "STANDARD" | names: "Mur de base:Ext. Parpaing 10 + 2 x 1.5 2:1257903", "Mur de base:Ext. Parpaing 10 + 2 x 1.5 2:1258137", "Mur de base:Ext. Parpaing 10 + 2 x 1.5 2:1283003" (+1 more) | material: layers "Mur de base:Ext. Parpaing 10 + 2 x 1.5 2" ("Enduit blanc cassé2" 0.015, "Parpaing" 0.1, "Enduit blanc cassé2" 0.015) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Structure, Pset_WallCommon
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "2.4m x 2m" | object type "DOOR" | names: "Garage basculante:2.4m x 2m:1257905", "Garage basculante:2.4m x 2m:1283005" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_DoorCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          32 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:Int. Platre 70 mm en blanc" | object type "STANDARD" | names: "Mur de base:Int. Platre 70 mm en blanc:1257981", "Mur de base:Int. Platre 70 mm en blanc:1257982", "Mur de base:Int. Platre 70 mm en blanc:1257983" (+29 more) | material: layers "Peinture - Blanc 0.07" ("Peinture - Blanc" 0.07) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Structure, Pset_WallCommon
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "73 x 204 - (70)" | object type "DOOR" | names: "FR_Simple (R):73 x 204 - (70):1257987", "FR_Simple (R):73 x 204 - (70):1283086" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_DoorCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          2 x IFCFLOWTERMINAL | type IFCLIGHTFIXTURETYPE "Equipement de débit personnalisé 3" | object type "LIGHT_FIXTURE" | names: "M_Cuvette réservoir-3D:M_Cuvette réservoir-3D:1257988", "M_Cuvette réservoir-3D:M_Cuvette réservoir-3D:1283087" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          2 x IFCFLOWTERMINAL | type IFCLIGHTFIXTURETYPE "Equipement de débit personnalisé 4" | object type "LIGHT_FIXTURE" | names: "Lavabo encastrable:Lavabo encastrable:1257989", "Lavabo encastrable:Lavabo encastrable:1283088" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "120 x 135 cm" | object type "WINDOW" | names: "VR-2 Vantaux:120 x 135 cm:1258224", "VR-2 Vantaux:120 x 135 cm:1360713" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_WindowCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "240 x 215 cm" | object type "WINDOW" | names: "PF-VR-2 Vantaux:240 x 215 cm:1258225", "PF-VR-2 Vantaux:240 x 215 cm:1360714" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_WindowCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "100 - 215 - Blanc" | object type "DOOR" | names: "Avec panneau latéral:100 - 215 - Blanc:1258141", "Avec panneau latéral:100 - 215 - Blanc:1360638" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_DoorCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Graphismes
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "120 x 135 cm" | object type "WINDOW" | names: "VR-2 Vantaux:120 x 135 cm:1258142", "VR-2 Vantaux:120 x 135 cm:1360639" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_WindowCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "2.4m x 2m" | object type "DOOR" | names: "Garage basculante:2.4m x 2m:1258139", "Garage basculante:2.4m x 2m:1360636" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_DoorCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "73 x 204 - (70)" | object type "DOOR" | names: "FR_Simple (R):73 x 204 - (70):1258220", "FR_Simple (R):73 x 204 - (70):1360710" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_DoorCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          2 x IFCFLOWTERMINAL | type IFCLIGHTFIXTURETYPE "Equipement de débit personnalisé 5" | object type "LIGHT_FIXTURE" | names: "M_Cuvette réservoir-3D:M_Cuvette réservoir-3D:1258221", "M_Cuvette réservoir-3D:M_Cuvette réservoir-3D:1360711" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          2 x IFCFLOWTERMINAL | type IFCLIGHTFIXTURETYPE "Equipement de débit personnalisé 6" | object type "LIGHT_FIXTURE" | names: "Lavabo encastrable:Lavabo encastrable:1258222", "Lavabo encastrable:Lavabo encastrable:1360712" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          3 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Elément Modèle 11" | names: "Portail métal - Double:3,00 x 1,50 ht portail blanc:1258368", "Portail métal - Double:3,00 x 1,50 ht portail blanc:1258405", "Portail métal - Double:3,00 x 1,50 ht portail blanc:1258469" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Données d'identification
          9 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Métal 100" | FLOOR | names: "Sol:Dalle Béton butume rouge - 10 cm:1259101", "Sol:Dalle Béton butume rouge - 10 cm:1259423", "Sol:Dalle Béton butume rouge - 10 cm:1259624" (+6 more) | material: layers "Métal 0.1" ("Métal" 0.1) | property sets: Pset_SlabCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Structure
          8 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Epicéa - 4 m" | names: "Arbre 3D - Epicéa:Epicéa - 4 m:1260726", "Arbre 3D - Epicéa:Epicéa - 4 m:1260787", "Arbre 3D - Epicéa:Epicéa - 4 m:1260814" (+5 more) | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Autre, Contraintes, Phase de construction, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Béton (1) 100" | FLOOR | names: "Sol:Dalle Béton - 10 cm:1262435" | material: layers "Béton (1) 0.1" ("Béton (1)" 0.1) | property sets: Pset_SlabCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Structure
          2 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNITURETYPE "Table basse - Verre" | names: "Table basse - Verre:Table basse - Verre:1278546", "Table basse - Verre:Table basse - Verre:1283195" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation
          2 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNITURETYPE "1100 mm x 1100 mm x 760 mm" | names: "MS-Table et chaises:1100 mm x 1100 mm x 760 mm:1278547", "MS-Table et chaises:1100 mm x 1100 mm x 760 mm:1283196" | material: "Bois - Exotique" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation
          2 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNITURETYPE "3 emplacements (230 x 92 cm)" | names: "Banquette - 3 places:3 emplacements (230 x 92 cm):1278549", "Banquette - 3 places:3 emplacements (230 x 92 cm):1283197" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Autre, Contraintes, Cotes, Matériaux et finitions, Phase de construction
          2 x IFCFLOWTERMINAL | type IFCLIGHTFIXTURETYPE "Equipement de débit personnalisé 7" | object type "LIGHT_FIXTURE" | names: "Chauffe eau:Chauffe eau:1278550", "Chauffe eau:Chauffe eau:1283198" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "1372 mm" | names: "Kitchenette - Moyenne:1372 mm:1278551", "Kitchenette - Moyenne:1372 mm:1283199" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Electricité - Charges, Phase de construction
          2 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNITURETYPE "Table basse - Verre" | names: "Table basse - Verre:Table basse - Verre:1278752", "Table basse - Verre:Table basse - Verre:1360804" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation
          2 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNITURETYPE "1100 mm x 1100 mm x 760 mm" | names: "MS-Table et chaises:1100 mm x 1100 mm x 760 mm:1278753", "MS-Table et chaises:1100 mm x 1100 mm x 760 mm:1360805" | material: "Bois - Exotique" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation
          2 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNITURETYPE "3 emplacements (230 x 92 cm)" | names: "Banquette - 3 places:3 emplacements (230 x 92 cm):1278755", "Banquette - 3 places:3 emplacements (230 x 92 cm):1360806" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Autre, Contraintes, Cotes, Matériaux et finitions, Phase de construction
          2 x IFCFLOWTERMINAL | type IFCLIGHTFIXTURETYPE "Equipement de débit personnalisé 8" | object type "LIGHT_FIXTURE" | names: "Chauffe eau:Chauffe eau:1278756", "Chauffe eau:Chauffe eau:1360807" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "1372 mm" | names: "Kitchenette - Moyenne:1372 mm:1278757", "Kitchenette - Moyenne:1372 mm:1360808" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Electricité - Charges, Phase de construction
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "83 x 204 - (80)" | object type "DOOR" | names: "FR_Simple (R):83 x 204 - (80):1257906", "FR_Simple (R):83 x 204 - (80):1283006" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_DoorCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "83 x 204 - (80)" | object type "DOOR" | names: "FR_Simple (R):83 x 204 - (80):1258140", "FR_Simple (R):83 x 204 - (80):1360637" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_DoorCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          8 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:modénateurs ep 2 cm gris" | object type "STANDARD" | names: "Mur de base:modénateurs ep 2 cm gris:1290335", "Mur de base:modénateurs ep 2 cm gris:1291060", "Mur de base:modénateurs ep 2 cm gris:1292383" (+5 more) | material: layers "Mur de base:modénateurs ep 2 cm gris" ("Enduit blanc cassé" 0.01, "Parpaing" 0.01, "Enduit blanc cassé" 0.01) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Structure, Pset_WallCommon
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Elément Modèle 16" | names: "Portail métal - Double:3,00 x 1,50 ht portail blanc:1298929" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Données d'identification
          4 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:Ext. Parpaing 20 + 2 x 1.5" | object type "STANDARD" | names: "Mur de base:Ext. Parpaing 20 + 2 x 1.5:1300698", "Mur de base:Ext. Parpaing 20 + 2 x 1.5:1304946", "Mur de base:Ext. Parpaing 20 + 2 x 1.5:1305093" (+1 more) | material: layers "Mur de base:Ext. Parpaing 20 + 2 x 1.5" ("Enduit blanc cassé2" 0.015, "Parpaing" 0.2, "Enduit blanc cassé2" 0.015) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Structure, Pset_WallCommon
          3 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Elément Modèle 17" | names: "Boîte aux lettres encastrée:350mm x 500mm beige:1302522", "Boîte aux lettres encastrée:350mm x 500mm beige:1304962", "Boîte aux lettres encastrée:350mm x 500mm beige:1305109" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Données d'identification
          3 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Elément Modèle 18" | names: "Boîtier de raccordement électrique sur base:35 x 93 x 19.7 cm:1304810", "Boîtier de raccordement électrique sur base:35 x 93 x 19.7 cm:1304963", "Boîtier de raccordement électrique sur base:35 x 93 x 19.7 cm:1305110" | material: "Polyester - Beige" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Données d'identification
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Elément Modèle 19" | names: "Boîte aux lettres encastrée:350mm x 500mm beige:1305402" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Données d'identification
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Elément Modèle 20" | names: "Boîtier de raccordement électrique sur base:35 x 93 x 19.7 cm:1305403" | material: "Polyester - Beige" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Données d'identification
          5 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:Mur exterieure en pierre - Ext. 500 MM" | object type "STANDARD" | names: "Mur de base:Mur exterieure en pierre - Ext. 500 MM:1325408", "Mur de base:Mur exterieure en pierre - Ext. 500 MM:1325879", "Mur de base:Mur exterieure en pierre - Ext. 500 MM:1326033" (+2 more) | material: layers "Mur par défaut 0.5" ("Mur par défaut" 0.5) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Structure, Pset_WallCommon
          4 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Béton (1) 200" | FLOOR | names: "Sol:Dalle Béton - 20 cm:1333265", "Sol:Dalle Béton - 20 cm:1333589", "Sol:Dalle Béton - 20 cm:1333599" (+1 more) | material: layers "Béton (1) 0.2" ("Béton (1)" 0.2) | property sets: Pset_SlabCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Structure
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Elément Modèle 22" | names: "1455639399409- Car:1455639399409- Car:1369798", "1455639399409- Car:1455639399409- Car:1369803" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Autre, Contraintes, Phase de construction, Données d'identification, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Elément Modèle 23" | names: "seat-ibiza(6j-cupra):seat-ibiza(6j-cupra):1369801", "seat-ibiza(6j-cupra):seat-ibiza(6j-cupra):1369804" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Autre, Contraintes, Phase de construction, Données d'identification, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          1 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Barrière 7" | names: "Garde-corps:Type Bateau 1,50 m:1234129" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_RailingCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Construction
          1 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Barrière 8" | names: "Garde-corps:Type Bateau 1,50 m:1234277" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_RailingCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Construction
          1 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Barrière 9" | names: "Garde-corps:Type Bateau 1,50 m:1234325" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_RailingCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Construction
          1 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Barrière 10" | names: "Garde-corps:Type Bateau 1,50 m:1234450" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_RailingCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Construction
          1 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Barrière 11" | names: "Garde-corps:Type Bateau 1,50 m:1234554" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_RailingCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Construction
          1 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Barrière 12" | names: "Garde-corps:Type Bateau 1,50 m:1234602" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_RailingCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Construction
          1 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Barrière 13" | names: "Garde-corps:Type Bateau 1,50 m:1234641" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_RailingCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Construction
          1 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Barrière 14" | names: "Garde-corps:Type Bateau 1,50 m:1234711" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_RailingCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Construction
          1 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Barrière 15" | names: "Garde-corps:Type Bateau 1,50 m:1234797" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_RailingCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Construction
          1 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Barrière 16" | names: "Garde-corps:Type Bateau 1,50 m:1234925" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_RailingCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Construction
          1 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Barrière 17" | names: "Garde-corps:Type Bateau 1,50 m:1262855" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_RailingCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Construction
          1 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Barrière 18" | names: "Garde-corps:Type Bateau 1,50 m:1263026" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_RailingCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Construction
          1 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Barrière 19" | names: "Garde-corps:Type Bateau 1,50 m:1263073" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_RailingCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Construction
          1 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Barrière 20" | names: "Garde-corps:Type Bateau 1,50 m:1318380" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_RailingCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Construction
          1 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Barrière 21" | names: "Garde-corps:Type Bateau 1,50 m:1318442" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_RailingCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Construction
          4 x IFCSTAIR | object type "Escalier coulé sur place:Monobloc:972371" | names: "Escalier coulé sur place:Escalier:1257909", "Escalier coulé sur place:Escalier:1258143", "Escalier coulé sur place:Escalier:1283009" (+1 more) | parts: 6 IFCRAILING, 4 IFCSTAIRFLIGHT | property sets: Pset_StairCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Structure
          4 x IFCROOF | object type "Toit de base:Toit - 100 brun gris" | names: "Toit de base:Toit - 100 brun gris:1260396", "Toit de base:Toit - 100 brun gris:1260408", "Toit de base:Toit - 100 brun gris:1283167" (+1 more) | parts: 4 IFCSLAB | property sets: Pset_RoofCommon, Autre, Construction, Contraintes, Cotes, Phase de construction
      IFCBUILDINGSTOREY "ETAGE" | long name "ETAGE" | elevation 2.82
        contains 472 elements
          4 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Sol:Dalle Béton - 20 cm + FAUX PLAFOND 320" | FLOOR | names: "Sol:Dalle Béton - 20 cm + FAUX PLAFOND:1257996", "Sol:Dalle Béton - 20 cm + FAUX PLAFOND:1258229", "Sol:Dalle Béton - 20 cm + FAUX PLAFOND:1283094" (+1 more) | parts: 12 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_SlabCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Modification de la forme de dalle, Phase de construction
          8 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Mur de base:Ext. Parpaing 20 + Isolant 10 enduit blanc cassé" | object type "STANDARD" | names: "Mur de base:Ext. Parpaing 20 + Isolant 10 enduit blanc cassé:1258029", "Mur de base:Ext. Parpaing 20 + Isolant 10 enduit blanc cassé:1258031", "Mur de base:Ext. Parpaing 20 + Isolant 10 enduit blanc cassé:1258256" (+5 more) | parts: 24 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Structure, Pset_WallCommon
          6 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "120 x 135 cm" | object type "WINDOW" | names: "VR-2 Vantaux:120 x 135 cm:1258053", "VR-2 Vantaux:120 x 135 cm:1258054", "VR-2 Vantaux:120 x 135 cm:1258055" (+3 more) | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_WindowCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          4 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:Ext. Parpaing 20 + Isolant 10 enduit blanc cassé" | object type "STANDARD" | names: "Mur de base:Ext. Parpaing 20 + Isolant 10 enduit blanc cassé:1258030", "Mur de base:Ext. Parpaing 20 + Isolant 10 enduit blanc cassé:1258257", "Mur de base:Ext. Parpaing 20 + Isolant 10 enduit blanc cassé:1283113" (+1 more) | material: layers "Mur de base:Ext. Parpaing 20 + Isolant 10 enduit blanc cassé (1)" ("Isolant" 0.1, "Parpaing" 0.2, "Enduit blanc cassé2" 0.02); layers "Mur de base:Ext. Parpaing 20 + Isolant 10 enduit blanc cassé" ("Enduit blanc cassé2" 0.02, "Parpaing" 0.2, "Isolant" 0.1) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Structure, Pset_WallCommon
          4 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:Ext. Parpaing 20 + Isolant 10 enduit gris" | object type "STANDARD" | names: "Mur de base:Ext. Parpaing 20 + Isolant 10 enduit gris:1258032", "Mur de base:Ext. Parpaing 20 + Isolant 10 enduit gris:1258259", "Mur de base:Ext. Parpaing 20 + Isolant 10 enduit gris:1283115" (+1 more) | material: layers "Mur de base:Ext. Parpaing 20 + Isolant 10 enduit gris" ("Isolant" 0.1, "Parpaing" 0.2, "Enduit gris" 0.02); layers "Mur de base:Ext. Parpaing 20 + Isolant 10 enduit gris (1)" ("Enduit gris" 0.02, "Parpaing" 0.2, "Isolant" 0.1) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Structure, Pset_WallCommon
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Mur de base:Ext. Parpaing 20 + Isolant 10 enduit gris" | object type "STANDARD" | names: "Mur de base:Ext. Parpaing 20 + Isolant 10 enduit gris:1258033", "Mur de base:Ext. Parpaing 20 + Isolant 10 enduit gris:1258260", "Mur de base:Ext. Parpaing 20 + Isolant 10 enduit gris:1283116" (+1 more) | parts: 12 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Structure, Pset_WallCommon
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "120 x 135 cm" | object type "WINDOW" | names: "VR-2 Vantaux:120 x 135 cm:1258056", "VR-2 Vantaux:120 x 135 cm:1283137" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_WindowCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          4 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:MITOYEN. Parpaing 10 + Isolant 10+ PLACO 2" | object type "STANDARD" | names: "Mur de base:MITOYEN. Parpaing 10 + Isolant 10+ PLACO 2:1258034", "Mur de base:MITOYEN. Parpaing 10 + Isolant 10+ PLACO 2:1258261", "Mur de base:MITOYEN. Parpaing 10 + Isolant 10+ PLACO 2:1283117" (+1 more) | material: layers "Mur de base:MITOYEN. Parpaing 10 + Isolant 10+ PLACO 2" ("Isolant" 0.1, "Parpaing" 0.1, "Enduit blanc cassé2" 0.02); layers "Mur de base:MITOYEN. Parpaing 10 + Isolant 10+ PLACO 2 (1)" ("Enduit blanc cassé2" 0.02, "Parpaing" 0.1, "Isolant" 0.1) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Structure, Pset_WallCommon
          44 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:Int. Platre 70 mm en blanc" | object type "STANDARD" | names: "Mur de base:Int. Platre 70 mm en blanc:1258035", "Mur de base:Int. Platre 70 mm en blanc:1258036", "Mur de base:Int. Platre 70 mm en blanc:1258037" (+41 more) | material: layers "Peinture - Blanc 0.07" ("Peinture - Blanc" 0.07) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Structure, Pset_WallCommon
          10 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "73 x 204 - (70)" | object type "DOOR" | names: "FR_Simple (R):73 x 204 - (70):1258044", "FR_Simple (R):73 x 204 - (70):1258045", "FR_Simple (R):73 x 204 - (70):1258042" (+7 more) | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_DoorCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          10 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "73 x 204 - (70)" | object type "DOOR" | names: "FR_Simple (R):73 x 204 - (70):1258043", "FR_Simple (R):73 x 204 - (70):1258046", "FR_Simple (R):73 x 204 - (70):1258271" (+7 more) | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_DoorCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          4 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Placard coulissante - 2 panneaux" | object type "DOOR" | names: "Placard coulissante - 2 panneaux:Placard coulissante - 2 panneaux:1258058", "Placard coulissante - 2 panneaux:Placard coulissante - 2 panneaux:1258057", "Placard coulissante - 2 panneaux:Placard coulissante - 2 panneaux:1283139" (+1 more) | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_DoorCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          2 x IFCFLOWTERMINAL | type IFCLIGHTFIXTURETYPE "Equipement de débit personnalisé 3" | object type "LIGHT_FIXTURE" | names: "M_Cuvette réservoir-3D:M_Cuvette réservoir-3D:1258052", "M_Cuvette réservoir-3D:M_Cuvette réservoir-3D:1283133" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          6 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "120 x 135 cm" | object type "WINDOW" | names: "VR-2 Vantaux:120 x 135 cm:1258280", "VR-2 Vantaux:120 x 135 cm:1258281", "VR-2 Vantaux:120 x 135 cm:1258282" (+3 more) | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_WindowCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "120 x 135 cm" | object type "WINDOW" | names: "VR-2 Vantaux:120 x 135 cm:1258283", "VR-2 Vantaux:120 x 135 cm:1360756" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_WindowCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          4 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Placard coulissante - 2 panneaux" | object type "DOOR" | names: "Placard coulissante - 2 panneaux:Placard coulissante - 2 panneaux:1258285", "Placard coulissante - 2 panneaux:Placard coulissante - 2 panneaux:1258284", "Placard coulissante - 2 panneaux:Placard coulissante - 2 panneaux:1360758" (+1 more) | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_DoorCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          2 x IFCFLOWTERMINAL | type IFCLIGHTFIXTURETYPE "Equipement de débit personnalisé 5" | object type "LIGHT_FIXTURE" | names: "M_Cuvette réservoir-3D:M_Cuvette réservoir-3D:1258279", "M_Cuvette réservoir-3D:M_Cuvette réservoir-3D:1360752" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Revêtement 1" | CEILING | names: "Plafond composé:Plafond avec isolation:1265254" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_CoveringCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Construction
          1 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNITURETYPE "1900 mm x 2000 mm" | names: "Lit à lattes:1900 mm x 2000 mm:1273162" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Autre, Contraintes, Cotes, Matériaux et finitions, Phase de construction
          2 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNITURETYPE "1525 mm x 762 mm" | names: "Bureau commun:1525 mm x 762 mm:1273166", "Bureau commun:1525 mm x 762 mm:1283184" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation
          2 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNITURETYPE "1525 mm x 600 mm" | names: "Bureau commun:1525 mm x 600 mm:1273168", "Bureau commun:1525 mm x 600 mm:1283185" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation
          4 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNITURETYPE "1000 mm x 2000 mm 3" | names: "Lit à lattes:1000 mm x 2000 mm 3:1273169", "Lit à lattes:1000 mm x 2000 mm 3:1277809", "Lit à lattes:1000 mm x 2000 mm 3:1360803" (+1 more) | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Autre, Contraintes, Cotes, Matériaux et finitions, Phase de construction
          4 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "600mm x 590mm x 820mm" | names: "Lave linge - Chargement frontal:600mm x 590mm x 820mm:1273171", "Lave linge - Chargement frontal:600mm x 590mm x 820mm:1281603", "Lave linge - Chargement frontal:600mm x 590mm x 820mm:1360811" (+1 more) | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Electricité - Charges, Phase de construction
          2 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNITURETYPE "1900 mm x 2000 mm" | names: "Lit à lattes:1900 mm x 2000 mm:1273173", "Lit à lattes:1900 mm x 2000 mm:1360795" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Autre, Contraintes, Cotes, Matériaux et finitions, Phase de construction
          2 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNITURETYPE "1525 mm x 762 mm" | names: "Bureau commun:1525 mm x 762 mm:1273177", "Bureau commun:1525 mm x 762 mm:1360796" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation
          2 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNITURETYPE "1525 mm x 600 mm" | names: "Bureau commun:1525 mm x 600 mm:1273179", "Bureau commun:1525 mm x 600 mm:1360797" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation
          4 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNITURETYPE "1000 mm x 2000 mm 3" | names: "Lit à lattes:1000 mm x 2000 mm 3:1273180", "Lit à lattes:1000 mm x 2000 mm 3:1277797", "Lit à lattes:1000 mm x 2000 mm 3:1360798" (+1 more) | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Autre, Contraintes, Cotes, Matériaux et finitions, Phase de construction
          4 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "600mm x 590mm x 820mm" | names: "Lave linge - Chargement frontal:600mm x 590mm x 820mm:1273182", "Lave linge - Chargement frontal:600mm x 590mm x 820mm:1281591", "Lave linge - Chargement frontal:600mm x 590mm x 820mm:1360799" (+1 more) | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Electricité - Charges, Phase de construction
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Mur de base:Int. Platre 70 mm en blanc" | object type "STANDARD" | names: "Mur de base:Int. Platre 70 mm en blanc:1277791", "Mur de base:Int. Platre 70 mm en blanc:1277803", "Mur de base:Int. Platre 70 mm en blanc:1283189" (+1 more) | material: "Peinture - Blanc" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Structure, Pset_WallCommon
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "0.70m x 2.04m 2" | object type "DOOR" | names: "Coulissante - Encastrée:0.70m x 2.04m 2:1277792", "Coulissante - Encastrée:0.70m x 2.04m 2:1283190" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_DoorCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "0.70m x 2.04m 2" | object type "DOOR" | names: "Coulissante - Encastrée:0.70m x 2.04m 2:1277804", "Coulissante - Encastrée:0.70m x 2.04m 2:1360802" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_DoorCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Phase de construction
          2 x IFCFLOWTERMINAL | type IFCLIGHTFIXTURETYPE "Equipement de débit personnalisé 9" | object type "LIGHT_FIXTURE" | names: "FR_Lavabos:FR_Lavabos:1281590", "FR_Lavabos:FR_Lavabos:1283205" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Graphismes
          2 x IFCFLOWTERMINAL | type IFCLIGHTFIXTURETYPE "Equipement de débit personnalisé 10" | object type "LIGHT_FIXTURE" | names: "FR_Lavabos:FR_Lavabos:1281602", "FR_Lavabos:FR_Lavabos:1360810" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Graphismes
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Revêtement 2" | CEILING | names: "Plafond composé:Plafond avec isolation:1287873" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_CoveringCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Construction
          4 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:Ext. Parpaing 20 + 2 x 1.5" | object type "STANDARD" | names: "Mur de base:Ext. Parpaing 20 + 2 x 1.5:1349049", "Mur de base:Ext. Parpaing 20 + 2 x 1.5:1349624", "Mur de base:Ext. Parpaing 20 + 2 x 1.5:1349628" (+1 more) | material: layers "Mur de base:Ext. Parpaing 20 + 2 x 1.5" ("Enduit blanc cassé2" 0.015, "Parpaing" 0.2, "Enduit blanc cassé2" 0.015) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Structure, Pset_WallCommon
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Revêtement 3" | CEILING | names: "Plafond composé:Plafond avec isolation:1353384" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_CoveringCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Construction
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Revêtement 4" | CEILING | names: "Plafond composé:Plafond avec isolation:1353394" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_CoveringCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Construction
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Revêtement 5" | CEILING | names: "Plafond composé:Plafond avec isolation:1353450" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_CoveringCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Construction
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Revêtement 6" | CEILING | names: "Plafond composé:Plafond avec isolation:1353458" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_CoveringCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Construction
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Revêtement 7" | CEILING | names: "Plafond composé:Plafond avec isolation:1353466" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_CoveringCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Construction
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Revêtement 8" | CEILING | names: "Plafond composé:Plafond avec isolation:1353513" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_CoveringCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Construction
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Revêtement 9" | CEILING | names: "Plafond composé:Plafond avec isolation:1356266" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_CoveringCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Construction
          1 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Revêtement 10" | CEILING | names: "Plafond composé:Plafond avec isolation:1356773" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_CoveringCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Construction
          4 x IFCFLOWTERMINAL | type IFCSANITARYTERMINALTYPE "Douche rectangulaire 23" | names: "RECEVEUR + KIT étanchéité" | property sets: Autre, Pset_ManufacturerOccurrence, Pset_ManufacturerTypeInformation, AC_Pset_RenovationAndPhasing
          4 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:peinture biorox 2" | object type "STANDARD" | names: "Mur de base:peinture biorox 2:1362745", "Mur de base:peinture biorox 2:1364161", "Mur de base:peinture biorox 2:1369626" (+1 more) | material: layers "biorox 2 0.002" ("biorox 2" 0.00200000000001) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Structure, Pset_WallCommon
          3 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:PLINTHE EN BOIS" | object type "STANDARD" | names: "Mur de base:PLINTHE EN BOIS:1363075", "Mur de base:PLINTHE EN BOIS:1377456", "Mur de base:PLINTHE EN BOIS:1380331" | material: layers "Blanc - Element de salle de bains 0.002" ("Blanc - Element de salle de bains" 0.00200000000001) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Structure, Pset_WallCommon
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:peinture biorox 1" | object type "STANDARD" | names: "Mur de base:peinture biorox 1:1369642" | material: layers "biorox 1 0.002" ("biorox 1" 0.00200000000001) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Structure, Pset_WallCommon
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Mur de base:peinture biorox 1" | object type "STANDARD" | names: "Mur de base:peinture biorox 1:1371419" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Structure, Pset_WallCommon
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:PAPIER PEINT Jardin Sarcelle" | object type "STANDARD" | names: "Mur de base:PAPIER PEINT Jardin Sarcelle:1375371", "Mur de base:PAPIER PEINT Jardin Sarcelle:1382603" | material: layers "papier peint jardin sarcelle 0.002" ("papier peint jardin sarcelle" 0.00200000000001) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Structure, Pset_WallCommon
          279 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "PARQUET BAMBOU 10" | FLOOR | names: "Sol:LAME DE BAMBOU:1376428", "Sol:LAME DE BAMBOU:1377877", "Sol:LAME DE BAMBOU:1377894" (+276 more) | material: layers "PARQUET BAMBOU 0.01" ("PARQUET BAMBOU" 0.01) | property sets: Pset_SlabCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Structure
          1 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Barrière 22" | names: "Garde-corps:Type Bateau 1,25 m:1356151" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_RailingCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Construction
          1 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Barrière 23" | names: "Garde-corps:Type Bateau 1,25 m:1356236" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_RailingCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Construction
          1 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Barrière 24" | names: "Garde-corps:Type Bateau 1,25 m:1356243" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_RailingCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Construction
          1 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Barrière 25" | names: "Garde-corps:Type Bateau 1,25 m:1360964" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_RailingCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Construction
          1 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNITURETYPE "1400 mm x 2000 mm 2" | names: "Lit à lattes:1400 mm x 2000 mm 2:1283183" | material: "Matériau de construction IFC" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Autre, Contraintes, Cotes, Matériaux et finitions, Phase de construction
      IFCBUILDINGSTOREY "Egout" | long name "Egout" | elevation 5.64
        contains 12 elements
          4 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Béton - Béton coulé sur place 200 x 350" | object type "BEAM" | names: "Poutre rectangulaire - Béton:20 x 35 ht:1360945", "Poutre rectangulaire - Béton:20 x 35 ht:1344637", "Poutre rectangulaire - Béton:20 x 35 ht:1344690" (+1 more) | material: "Béton - Béton coulé sur place" | property sets: Pset_BeamCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Matériaux et finitions, Phase de construction
          8 x IFCROOF | object type "Toit de base:Toit - 100 brun gris" | names: "Toit de base:Toit - 100 brun gris:1258065", "Toit de base:Toit - 100 brun gris:1258072", "Toit de base:Toit - 100 brun gris:1258292" (+5 more) | parts: 12 IFCSLAB | property sets: Pset_RoofCommon, Autre, Construction, Contraintes, Cotes, Phase de construction

Types
  IFCLIGHTFIXTURETYPE "Equipement de débit personnalisé 1" | 6 occurrences
  IFCLIGHTFIXTURETYPE "Equipement de débit personnalisé 2" | 6 occurrences
  IFCWALLTYPE "Mur de base:Ext. Parpaing 20" | STANDARD | 24 occurrences | property sets: Autre, Construction, Données d'identification, Graphismes, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCWALLTYPE "Mur de base:Ext. Parpaing 10" | STANDARD | 8 occurrences | property sets: Autre, Construction, Données d'identification, Graphismes, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCSLABTYPE "Dalle 1" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Dalle 2" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Dalle 3" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Dalle 4" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Dalle 5" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Dalle 6" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Dalle 7" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Dalle 8" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCCOLUMNTYPE "20 X 20" | element type "20 X 20" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "20 X 20" | element type "20 X 20" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "20 X 20" | element type "20 X 20" | COLUMN | 2 occurrences | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "20 X 20" | element type "20 X 20" | COLUMN | 1 occurrence | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "20 X 20" | element type "20 X 20" | COLUMN | 3 occurrences | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCCOLUMNTYPE "20 X 20" | element type "20 X 20" | COLUMN | 4 occurrences | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Structure
  IFCWALLTYPE "Mur de base:Ext. Parpaing 20 + Isolant 10 enduit blanc cassé" | STANDARD | 24 occurrences | property sets: Autre, Construction, Données d'identification, Graphismes, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCWINDOWSTYLE "120 x 135 cm" | 2 occurrences | property sets: Autre, Construction, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCWINDOWSTYLE "240 x 215 cm" | 2 occurrences | property sets: Autre, Construction, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCWALLTYPE "Mur de base:Ext. Parpaing 10 + Isolant 10 enduit blanc cassé" | STANDARD | 4 occurrences | property sets: Autre, Construction, Données d'identification, Graphismes, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCDOORSTYLE "100 - 215 - Blanc" | 2 occurrences | property sets: Autre, Construction, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCWINDOWSTYLE "120 x 135 cm" | 8 occurrences | property sets: Autre, Construction, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCWALLTYPE "Mur de base:Ext. Parpaing 2 + 20 + 2 gris" | STANDARD | 8 occurrences | property sets: Autre, Construction, Données d'identification, Graphismes, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCWALLTYPE "Mur de base:Int. Platre 100 mm en blanc 2" | STANDARD | 8 occurrences | property sets: Autre, Construction, Données d'identification, Graphismes, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCWALLTYPE "Mur de base:Ext. Parpaing 10 + 2 x 1.5 2" | STANDARD | 4 occurrences | property sets: Autre, Construction, Données d'identification, Graphismes, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCDOORSTYLE "2.4m x 2m" | ROLLINGUP | 2 occurrences | property sets: Autre, Construction, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCWALLTYPE "Mur de base:Int. Platre 70 mm en blanc" | STANDARD | 80 occurrences | property sets: Autre, Construction, Données d'identification, Graphismes, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCDOORSTYLE "73 x 204 - (70)" | SINGLE_SWING_LEFT | 12 occurrences | property sets: Autre, Construction, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCLIGHTFIXTURETYPE "Equipement de débit personnalisé 3" | 4 occurrences
  IFCLIGHTFIXTURETYPE "Equipement de débit personnalisé 4" | 2 occurrences
  IFCWINDOWSTYLE "120 x 135 cm" | 2 occurrences | property sets: Autre, Construction, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCWINDOWSTYLE "240 x 215 cm" | 2 occurrences | property sets: Autre, Construction, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCDOORSTYLE "100 - 215 - Blanc" | 2 occurrences | property sets: Autre, Construction, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCWINDOWSTYLE "120 x 135 cm" | 8 occurrences | property sets: Autre, Construction, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCDOORSTYLE "2.4m x 2m" | ROLLINGUP | 2 occurrences | property sets: Autre, Construction, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCDOORSTYLE "73 x 204 - (70)" | SINGLE_SWING_RIGHT | 12 occurrences | property sets: Autre, Construction, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCLIGHTFIXTURETYPE "Equipement de débit personnalisé 5" | 4 occurrences
  IFCLIGHTFIXTURETYPE "Equipement de débit personnalisé 6" | 2 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Elément Modèle 11" | 3 occurrences
  IFCSLABTYPE "Métal 100" | FLOOR | 9 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Epicéa - 4 m" | 8 occurrences | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification
  IFCSLABTYPE "Béton (1) 100" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCFURNITURETYPE "Table basse - Verre" | element type "Table basse - Verre" | 2 occurrences | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
  IFCFURNITURETYPE "1100 mm x 1100 mm x 760 mm" | element type "1100 mm x 1100 mm x 760 mm" | 2 occurrences | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
  IFCFURNITURETYPE "3 emplacements (230 x 92 cm)" | element type "3 emplacements (230 x 92 cm)" | 2 occurrences | property sets: Autre, Données d'identification, Matériaux et finitions
  IFCLIGHTFIXTURETYPE "Equipement de débit personnalisé 7" | 2 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "1372 mm" | 2 occurrences | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
  IFCFURNITURETYPE "Table basse - Verre" | element type "Table basse - Verre" | 2 occurrences | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
  IFCFURNITURETYPE "1100 mm x 1100 mm x 760 mm" | element type "1100 mm x 1100 mm x 760 mm" | 2 occurrences | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
  IFCFURNITURETYPE "3 emplacements (230 x 92 cm)" | element type "3 emplacements (230 x 92 cm)" | 2 occurrences | property sets: Autre, Données d'identification, Matériaux et finitions
  IFCLIGHTFIXTURETYPE "Equipement de débit personnalisé 8" | 2 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "1372 mm" | 2 occurrences | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
  IFCDOORSTYLE "83 x 204 - (80)" | SINGLE_SWING_RIGHT | 2 occurrences | property sets: Autre, Construction, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCDOORSTYLE "83 x 204 - (80)" | SINGLE_SWING_LEFT | 2 occurrences | property sets: Autre, Construction, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCWALLTYPE "Mur de base:modénateurs ep 2 cm gris" | STANDARD | 8 occurrences | property sets: Autre, Construction, Données d'identification, Graphismes, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Elément Modèle 16" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Mur de base:Ext. Parpaing 20 + 2 x 1.5" | STANDARD | 8 occurrences | property sets: Autre, Construction, Données d'identification, Graphismes, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Elément Modèle 17" | 3 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Elément Modèle 18" | 3 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Elément Modèle 19" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Elément Modèle 20" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Mur de base:Mur exterieure en pierre - Ext. 500 MM" | STANDARD | 5 occurrences | property sets: Autre, Construction, Données d'identification, Graphismes, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCSLABTYPE "Béton (1) 200" | FLOOR | 4 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Elément Modèle 22" | 2 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Elément Modèle 23" | 2 occurrences
  IFCRAILINGTYPE "Barrière 7" | 1 occurrence
  IFCRAILINGTYPE "Barrière 8" | 1 occurrence
  IFCRAILINGTYPE "Barrière 9" | 1 occurrence
  IFCRAILINGTYPE "Barrière 10" | 1 occurrence
  IFCRAILINGTYPE "Barrière 11" | 1 occurrence
  IFCRAILINGTYPE "Barrière 12" | 1 occurrence
  IFCRAILINGTYPE "Barrière 13" | 1 occurrence
  IFCRAILINGTYPE "Barrière 14" | 1 occurrence
  IFCRAILINGTYPE "Barrière 15" | 1 occurrence
  IFCRAILINGTYPE "Barrière 16" | 1 occurrence
  IFCRAILINGTYPE "Barrière 17" | 1 occurrence
  IFCRAILINGTYPE "Barrière 18" | 1 occurrence
  IFCRAILINGTYPE "Barrière 19" | 1 occurrence
  IFCRAILINGTYPE "Barrière 20" | 1 occurrence
  IFCRAILINGTYPE "Barrière 21" | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Sol:Dalle Béton - 20 cm + FAUX PLAFOND 320" | FLOOR | 4 occurrences
  IFCWALLTYPE "Mur de base:Ext. Parpaing 20 + Isolant 10 enduit gris" | STANDARD | 8 occurrences | property sets: Autre, Construction, Données d'identification, Graphismes, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCWINDOWSTYLE "120 x 135 cm" | 2 occurrences | property sets: Autre, Construction, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCWALLTYPE "Mur de base:MITOYEN. Parpaing 10 + Isolant 10+ PLACO 2" | STANDARD | 4 occurrences | property sets: Autre, Construction, Données d'identification, Graphismes, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCDOORSTYLE "Placard coulissante - 2 panneaux" | SLIDING_TO_RIGHT | 4 occurrences | property sets: Autre, Construction, Cotes, Données d'identification, Graphismes, Matériaux et finitions
  IFCWINDOWSTYLE "120 x 135 cm" | 2 occurrences | property sets: Autre, Construction, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCDOORSTYLE "Placard coulissante - 2 panneaux" | SLIDING_TO_RIGHT | 4 occurrences | property sets: Autre, Construction, Cotes, Données d'identification, Graphismes, Matériaux et finitions
  IFCCOVERINGTYPE "Revêtement 1" | CEILING | 1 occurrence
  IFCFURNITURETYPE "1900 mm x 2000 mm" | element type "1900 mm x 2000 mm" | 1 occurrence | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
  IFCFURNITURETYPE "1525 mm x 762 mm" | element type "1525 mm x 762 mm" | 2 occurrences | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
  IFCFURNITURETYPE "1525 mm x 600 mm" | element type "1525 mm x 600 mm" | 2 occurrences | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
  IFCFURNITURETYPE "1000 mm x 2000 mm 3" | element type "1000 mm x 2000 mm 3" | 4 occurrences | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "600mm x 590mm x 820mm" | 4 occurrences | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
  IFCFURNITURETYPE "1900 mm x 2000 mm" | element type "1900 mm x 2000 mm" | 2 occurrences | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
  IFCFURNITURETYPE "1525 mm x 762 mm" | element type "1525 mm x 762 mm" | 2 occurrences | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
  IFCFURNITURETYPE "1525 mm x 600 mm" | element type "1525 mm x 600 mm" | 2 occurrences | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
  IFCFURNITURETYPE "1000 mm x 2000 mm 3" | element type "1000 mm x 2000 mm 3" | 4 occurrences | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "600mm x 590mm x 820mm" | 4 occurrences | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
  IFCDOORSTYLE "0.70m x 2.04m 2" | SLIDING_TO_LEFT | 2 occurrences | property sets: Autre, Construction, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCDOORSTYLE "0.70m x 2.04m 2" | SLIDING_TO_LEFT | 2 occurrences | property sets: Autre, Construction, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions, Propriétés analytiques
  IFCLIGHTFIXTURETYPE "Equipement de débit personnalisé 9" | 2 occurrences
  IFCLIGHTFIXTURETYPE "Equipement de débit personnalisé 10" | 2 occurrences
  IFCCOVERINGTYPE "Revêtement 2" | CEILING | 1 occurrence
  IFCCOVERINGTYPE "Revêtement 3" | CEILING | 1 occurrence
  IFCCOVERINGTYPE "Revêtement 4" | CEILING | 1 occurrence
  IFCCOVERINGTYPE "Revêtement 5" | CEILING | 1 occurrence
  IFCCOVERINGTYPE "Revêtement 6" | CEILING | 1 occurrence
  IFCCOVERINGTYPE "Revêtement 7" | CEILING | 1 occurrence
  IFCCOVERINGTYPE "Revêtement 8" | CEILING | 1 occurrence
  IFCCOVERINGTYPE "Revêtement 9" | CEILING | 1 occurrence
  IFCCOVERINGTYPE "Revêtement 10" | CEILING | 1 occurrence
  IFCSANITARYTERMINALTYPE "Douche rectangulaire 23" | SHOWER | 4 occurrences
  IFCWALLTYPE "Mur de base:peinture biorox 2" | STANDARD | 4 occurrences | property sets: Autre, Construction, Données d'identification, Graphismes, Propriétés analytiques
  IFCWALLTYPE "Mur de base:PLINTHE EN BOIS" | STANDARD | 3 occurrences | property sets: Autre, Construction, Données d'identification, Graphismes, Propriétés analytiques
  IFCWALLTYPE "Mur de base:peinture biorox 1" | STANDARD | 2 occurrences | property sets: Autre, Construction, Données d'identification, Graphismes, Propriétés analytiques
  IFCWALLTYPE "Mur de base:PAPIER PEINT Jardin Sarcelle" | STANDARD | 2 occurrences | property sets: Autre, Construction, Données d'identification, Graphismes, Propriétés analytiques
  IFCSLABTYPE "PARQUET BAMBOU 10" | FLOOR | 279 occurrences
  IFCRAILINGTYPE "Barrière 22" | 1 occurrence
  IFCRAILINGTYPE "Barrière 23" | 1 occurrence
  IFCRAILINGTYPE "Barrière 24" | 1 occurrence
  IFCRAILINGTYPE "Barrière 25" | 1 occurrence
  IFCFURNITURETYPE "1400 mm x 2000 mm 2" | element type "1400 mm x 2000 mm 2" | 1 occurrence | property sets: Autre, Cotes, Données d'identification, Matériaux et finitions
  IFCBEAMTYPE "Béton - Béton coulé sur place 200 x 350" | BEAM | 4 occurrences

Property sets
  Autre | properties | on 279 objects (279 IFCSLAB)
    Catégorie = "Sols" (IFCLABEL)
    Famille = "Sol: LAME DE BAMBOU" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Sol: LAME DE BAMBOU" (IFCLABEL)
    ID du type = "Sol: LAME DE BAMBOU" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "Sol" (IFCTEXT)
    Type = "Sol: LAME DE BAMBOU" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 80 objects (76 IFCWALLSTANDARDCASE, 4 IFCWALL)
    Catégorie = "Murs" (IFCLABEL)
    Famille = "Mur de base: Int. Platre 70 mm en blanc" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Mur de base: Int. Platre 70 mm en blanc" (IFCLABEL)
    ID du type = "Mur de base: Int. Platre 70 mm en blanc" (IFCLABEL)
    Type = "Mur de base: Int. Platre 70 mm en blanc" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 24 objects (24 IFCFOOTING)
    Catégorie = "Fondations" (IFCLABEL)
    Famille = "Semelle filante: semelle ht 30 cm larg 50 cm" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Semelle filante: semelle ht 30 cm larg 50 cm" (IFCLABEL)
    ID du type = "Semelle filante: semelle ht 30 cm larg 50 cm" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "Semelle filante" (IFCTEXT)
    Type = "Semelle filante: semelle ht 30 cm larg 50 cm" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 24 objects (24 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Catégorie = "Murs" (IFCLABEL)
    Famille = "Mur de base: Ext. Parpaing 20" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Mur de base: Ext. Parpaing 20" (IFCLABEL)
    ID du type = "Mur de base: Ext. Parpaing 20" (IFCLABEL)
    Type = "Mur de base: Ext. Parpaing 20" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 24 objects (16 IFCWALL, 8 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Catégorie = "Murs" (IFCLABEL)
    Famille = "Mur de base: Ext. Parpaing 20 + Isolant 10 enduit blanc cassé" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Mur de base: Ext. Parpaing 20 + Isolant 10 enduit blanc cassé" (IFCLABEL)
    ID du type = "Mur de base: Ext. Parpaing 20 + Isolant 10 enduit blanc cassé" (IFCLABEL)
    Type = "Mur de base: Ext. Parpaing 20 + Isolant 10 enduit blanc cassé" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 24 objects (24 IFCDOOR)
    Catégorie = "Portes" (IFCLABEL)
    Famille = "FR_Simple (R): 73 x 204 - (70)" (IFCLABEL)
    Famille et type = "FR_Simple (R): 73 x 204 - (70)" (IFCLABEL)
    Hauteur sous linteau = 2.04 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    ID du type = "FR_Simple (R): 73 x 204 - (70)" (IFCLABEL)
    ID hôte = "Mur de base: Int. Platre 70 mm en blanc" (IFCLABEL)
    Type = "FR_Simple (R): 73 x 204 - (70)" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 21 objects (21 IFCRAILING)
    Catégorie = "Garde-corps" (IFCLABEL)
    Famille = "Garde-corps: Type Bateau 1,50 m" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Garde-corps: Type Bateau 1,50 m" (IFCLABEL)
    ID du type = "Garde-corps: Type Bateau 1,50 m" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "Garde-corps" (IFCTEXT)
    Type = "Garde-corps: Type Bateau 1,50 m" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 20 objects (20 IFCWINDOW)
    Catégorie = "Fenêtres" (IFCLABEL)
    Famille = "VR-2 Vantaux: 120 x 135 cm" (IFCLABEL)
    Famille et type = "VR-2 Vantaux: 120 x 135 cm" (IFCLABEL)
    Hauteur sous linteau = 2.15 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    ID du type = "VR-2 Vantaux: 120 x 135 cm" (IFCLABEL)
    ID hôte = "Mur de base: Ext. Parpaing 20 + Isolant 10 enduit blanc cassé" (IFCLABEL)
    Type = "VR-2 Vantaux: 120 x 135 cm" (IFCLABEL)
  Autre: 79 more contents on 319 objects not shown
  Cotes | properties | on 160 objects (160 IFCSLAB)
    Elévation en haut = 2.87 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Elévation à la base = 2.86 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Epaisseur = 0.01 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Périmètre = 2.18 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Surface = 0.09 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.0009 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 24 objects (24 IFCWINDOW)
    Fermeture du volet = 0.25 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Surface = 3.97572925917 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.134252026391 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 24 objects (24 IFCDOOR)
    Surface = 2.19349 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.0742568000002 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 21 objects (21 IFCSLAB)
    Elévation en haut = 2.87 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Elévation à la base = 2.86 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Epaisseur = 0.01 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Périmètre = 0.86 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Surface = 0.0306 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.000306 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 16 objects (16 IFCSLAB)
    Elévation en haut = 2.87 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Elévation à la base = 2.86 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Epaisseur = 0.01 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Périmètre = 0.22 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Surface = 0.0018 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 1.80000000000E-5 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 16 objects (16 IFCSLAB)
    Elévation en haut = 2.87 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Elévation à la base = 2.86 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Epaisseur = 0.01 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Périmètre = 0.9 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Surface = 0.0324 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.000324 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 14 objects (14 IFCSLAB)
    Elévation en haut = 2.87 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Elévation à la base = 2.86 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Epaisseur = 0.01 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Périmètre = 1.13916110249 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Surface = 0.0431622496123 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.000431622496123 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 14 objects (14 IFCSLAB)
    Elévation en haut = 2.87 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Elévation à la base = 2.86 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Epaisseur = 0.01 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Périmètre = 0.459140625 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Surface = 0.012561328125 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.00012561328125 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes: 203 more contents on 498 objects not shown
  Phase de construction | properties | on 797 objects (305 IFCSLAB, 179 IFCWALLSTANDARDCASE, 48 IFCDOOR, 36 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Phase de création = "Nouvelle construction" (IFCLABEL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 8 (IFCINTEGER)
  Données d'identification | properties | on 279 objects (279 IFCSLAB)
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "LAME DE BAMBOU" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 24 objects (24 IFCFOOTING)
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Commentaires = "" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "semelle ht 30 cm larg 50 cm" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 21 objects (21 IFCRAILING)
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "Type Bateau 1,50 m" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 12 objects (12 IFCCOLUMN)
    Commentaires = "" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 12 objects (12 IFCROOF)
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "Toit - 100 brun gris" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 10 objects (10 IFCCOVERING)
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "Plafond avec isolation" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 9 objects (9 IFCSLAB)
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "Dalle Béton butume rouge - 10 cm" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 8 objects (8 IFCFOOTING)
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Commentaires = "" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "semelle excentrée ht 30 cm larg 40 cm" (IFCTEXT)
  Données d'identification: 167 more contents on 175 objects not shown
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 6 objects (6 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Contraintes | properties | on 279 objects (279 IFCSLAB)
    Décalage par rapport au niveau = 0.05 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Limite de pièce = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Lié au volume = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Niveau = "Niveau: ETAGE" (IFCLABEL)
  Contraintes | properties | on 37 objects (13 IFCBUILDINGELEMENTPROXY, 12 IFCFLOWTERMINAL, 12 IFCFURNISHINGELEMENT)
    Décalage = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Hôte = "Niveau : Plan des fondations Maisons 1 et 2" (IFCTEXT)
    Niveau = "Niveau: Plan des fondations Maisons 1 et 2" (IFCLABEL)
    Se déplace avec les éléments voisins = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Contraintes | properties | on 32 objects (32 IFCDOOR)
    Hauteur de l'appui = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Niveau = "Niveau: ETAGE" (IFCLABEL)
  Contraintes | properties | on 28 objects (24 IFCWALLSTANDARDCASE, 4 IFCWALL)
    Contrainte inférieure = "Niveau: ETAGE" (IFCLABEL)
    Décalage inférieur = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Décalage supérieur = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Extension inférieure = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Extension supérieure = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Hauteur non contrainte = 2.52 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Ligne de justification = "Axe porteur" (IFCIDENTIFIER)
    Limite de pièce = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Lié au volume = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Partie inférieure attachée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Partie supérieure attachée = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Contraintes | properties | on 27 objects (21 IFCWALLSTANDARDCASE, 6 IFCWALL)
    Contrainte inférieure = "Niveau: Plan des fondations Maisons 1 et 2" (IFCLABEL)
    Contrainte supérieure = "Niveau: ETAGE" (IFCLABEL)
    Décalage inférieur = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Décalage supérieur = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Extension inférieure = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Extension supérieure = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Hauteur non contrainte = 2.82 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Ligne de justification = "Nu fini: Extérieur" (IFCIDENTIFIER)
    Limite de pièce = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Lié au volume = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Partie inférieure attachée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Partie supérieure attachée = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Contraintes | properties | on 20 objects (20 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Contrainte inférieure = "Niveau: ETAGE" (IFCLABEL)
    Décalage inférieur = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Décalage supérieur = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Extension inférieure = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Extension supérieure = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Hauteur non contrainte = 2.6 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Ligne de justification = "Axe porteur" (IFCIDENTIFIER)
    Limite de pièce = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Lié au volume = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Partie inférieure attachée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Partie supérieure attachée = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Contraintes | properties | on 19 objects (19 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Contrainte inférieure = "Niveau: vs" (IFCLABEL)
    Contrainte supérieure = "Niveau: Plan des fondations Maisons 1 et 2" (IFCLABEL)
    Décalage inférieur = -0.2 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Décalage supérieur = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Extension inférieure = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Extension supérieure = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Hauteur non contrainte = 1. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Ligne de justification = "Nu fini: Extérieur" (IFCIDENTIFIER)
    Limite de pièce = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Lié au volume = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Partie inférieure attachée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Partie supérieure attachée = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Contraintes | properties | on 19 objects (11 IFCFURNISHINGELEMENT, 8 IFCFLOWTERMINAL)
    Décalage = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Hôte = "Sol : Dalle Béton - 20 cm + FAUX PLAFOND" (IFCTEXT)
    Niveau = "Niveau: ETAGE" (IFCLABEL)
    Se déplace avec les éléments voisins = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Contraintes: 71 more contents on 316 objects not shown
  Graphismes | properties | on 288 objects (288 IFCSLAB)
    Couleur vue détail faible = 8388863 (IFCINTEGER)
  Graphismes | properties | on 19 objects (10 IFCCOVERING, 9 IFCSLAB) | on 15 type objects
    Couleur vue détail faible = 0 (IFCINTEGER)
  Graphismes | properties | on 12 objects (12 IFCROOF)
    Couleur vue détail faible = 4210816 (IFCINTEGER)
    Motif vue détail faible = "Acier" (IFCLABEL)
  Graphismes | properties | on 6 objects (6 IFCBUILDINGSTOREY)
    Couleur = 12632256 (IFCINTEGER)
    Epaisseur des lignes = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Motif des lignes = "Tiret point" (IFCLABEL)
    Symbole = "FR_Marqueur de niveau - Point triangulaire: FR_Marqueur de niveau - Point triangulaire" (IFCLABEL)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Graphismes | properties | on 4 objects (4 IFCDOOR)
    Angle d'ouverture 2D fixé = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Angle d'ouverture 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  Graphismes | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Cache opaque = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Graphismes | properties | on 4 objects (4 IFCSTAIR)
    Type de symbole de coupe = "Symbole de coupure d'escalier: Zig-zag simple" (IFCLABEL)
  Graphismes | properties | on 4 objects (4 IFCFLOWTERMINAL)
    Afficher la colonne = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher le cache siphon = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Graphismes: 2 more contents on 0 objects not shown
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 12 objects (12 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "Gouttière 5.60 m blanc cassé 2" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 8 objects (8 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "M_Cuvette réservoir-3D" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 4 objects (4 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "Lavabo encastrable" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 4 objects (4 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "Chauffe eau" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 4 objects (4 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "FR_Lavabos" (IFCIDENTIFIER)
  Matériaux et finitions | properties | on 279 objects (279 IFCSLAB)
    Matériau structurel = "PARQUET BAMBOU" (IFCLABEL)
  Matériaux et finitions | properties | on 41 objects (32 IFCFOOTING, 9 IFCSLAB)
    Matériau structurel = "Béton" (IFCLABEL)
  Matériaux et finitions | properties | on 24 objects (12 IFCCOLUMN, 8 IFCSLAB, 4 IFCBEAM)
    Matériau structurel = "Béton - Béton coulé sur place" (IFCLABEL)
  Matériaux et finitions | properties | on 12 objects (12 IFCFLOWTERMINAL)
    Tuyaux = "Enduit blanc cassé" (IFCLABEL)
  Matériaux et finitions | properties | on 12 objects (12 IFCFURNISHINGELEMENT)
    Matériau de matelas = "Textile - Bleu pâle" (IFCLABEL)
  Matériaux et finitions | properties | on 9 objects (9 IFCSLAB)
    Matériau structurel = "Métal" (IFCLABEL)
  Matériaux et finitions | properties | on 8 objects (8 IFCFLOWTERMINAL)
    Cuvette = "Porcelaine - Lin" (IFCLABEL)
    Siège = "Stratifié - Lin,Mat" (IFCLABEL)
  Matériaux et finitions | properties | on 8 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY, 4 IFCOPENINGELEMENT)
    Matériau - Boîte aux lettres = "Peinture - Gris" (IFCLABEL)
  Matériaux et finitions: 21 more contents on 20 objects not shown
  Pset_ManufacturerOccurrence | properties | on 144 objects (36 IFCFLOWTERMINAL, 32 IFCFOOTING, 32 IFCFURNISHINGELEMENT, 25 IFCRAILING)
    SerialNumber = "" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 140 objects (32 IFCFLOWTERMINAL, 32 IFCFOOTING, 32 IFCFURNISHINGELEMENT, 25 IFCRAILING)
    Manufacturer = "" (IFCLABEL)
    ProductionYear = "" (IFCLABEL)
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 4 objects (4 IFCFLOWTERMINAL)
    Manufacturer = "" (IFCLABEL)
    ModelLabel = "WENDI FUNDO Primo" (IFCLABEL)
    ProductionYear = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_RenovationAndPhasing | properties | on 809 objects (321 IFCSLAB, 179 IFCWALLSTANDARDCASE, 48 IFCDOOR, 36 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Renovation Status = "Existing" (IFCLABEL)
  Structure | properties | on 297 objects (297 IFCSLAB)
    Activer le modèle analytique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Structure = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Structure | properties | on 204 objects (179 IFCWALLSTANDARDCASE, 25 IFCWALL)
    Activer le modèle analytique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Structure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Utilisation structurelle = "Non porteur" (IFCIDENTIFIER)
  Structure | properties | on 32 objects (32 IFCFOOTING)
    Activer le modèle analytique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Enrobage d'armature - Autres faces = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Enrobage d'armature 1" (IFCLABEL)
    Enrobage d'armature - Face inférieure = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Enrobage d'armature 1" (IFCLABEL)
    Enrobage d'armature - Face supérieure = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Enrobage d'armature 1" (IFCLABEL)
    Utilisation structurelle = "Soutènement" (IFCIDENTIFIER)
  Structure | properties | on 20 objects (12 IFCCOLUMN, 8 IFCSLAB)
    Activer le modèle analytique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Enrobage d'armature - Autres faces = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Enrobage d'armature 1" (IFCLABEL)
    Enrobage d'armature - Face inférieure = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Enrobage d'armature 1" (IFCLABEL)
    Enrobage d'armature - Face supérieure = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Enrobage d'armature 1" (IFCLABEL)
  Structure | properties | on 4 objects (4 IFCSTAIR)
    Enrobage d'armature = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Enrobage d'armature 1" (IFCLABEL)
  Structure | properties | on 4 objects (4 IFCBEAM)
    Activer le modèle analytique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Enrobage d'armature - Autres faces = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Enrobage d'armature 1" (IFCLABEL)
    Enrobage d'armature - Face inférieure = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Enrobage d'armature 1" (IFCLABEL)
    Enrobage d'armature - Face supérieure = "Paramètres de l'enrobage d'armature: Enrobage d'armature 1" (IFCLABEL)
    Forme de coupe = 0 (IFCINTEGER)
    Longueur de coupe = 3.4154 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Utilisation structurelle = "Autre" (IFCIDENTIFIER)
  Structure | properties | on 6 type objects
    Forme de coupe = 0 (IFCINTEGER)
  Pset_WallCommon | properties | on 80 objects (76 IFCWALLSTANDARDCASE, 4 IFCWALL)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Int. Platre 70 mm en blanc" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WallCommon | properties | on 14 objects (14 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Ext. Parpaing 20" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WallCommon | properties | on 12 objects (8 IFCWALL, 4 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Ext. Parpaing 20 + Isolant 10 enduit blanc cassé" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WallCommon | properties | on 12 objects (8 IFCWALL, 4 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ExtendToStructure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Ext. Parpaing 20 + Isolant 10 enduit blanc cassé" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WallCommon | properties | on 10 objects (10 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ExtendToStructure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Ext. Parpaing 20" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WallCommon | properties | on 8 objects (8 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Ext. Parpaing 10" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WallCommon | properties | on 8 objects (8 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Ext. Parpaing 2 + 20 + 2 gris" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WallCommon | properties | on 8 objects (8 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Int. Platre 100 mm en blanc 2" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WallCommon: 12 more contents on 52 objects not shown
  Pset_ConcreteElementGeneral | properties | on 203 objects (179 IFCWALLSTANDARDCASE, 24 IFCWALL)
    ConstructionType = "Murs porteurs extérieurs" (IFCLABEL)
  Pset_ConcreteElementGeneral | properties | on 16 objects (16 IFCSLAB)
    ConstructionType = "Constitution Toit, chevrons et pannes" (IFCLABEL)
  Pset_SlabCommon | properties | on 279 objects (279 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "LAME DE BAMBOU" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SlabCommon | properties | on 9 objects (9 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "Dalle Béton butume rouge - 10 cm" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SlabCommon | properties | on 8 objects (8 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "1.00 x 1.00 x .30" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SlabCommon | properties | on 8 objects (8 IFCSLAB)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 35. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "Toit - 100 brun gris" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SlabCommon | properties | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "Toit - 100 brun gris" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SlabCommon | properties | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Dalle Béton - 20 cm + FAUX PLAFOND" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SlabCommon | properties | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 14.4103487442 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "Toit - 100 brun gris" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SlabCommon | properties | on 3 objects (3 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "Dalle Béton - 20 cm" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_SlabCommon: 2 more contents on 2 objects not shown
  Pset_ColumnCommon | properties | on 6 objects (6 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "20 X 20" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  Pset_ColumnCommon | properties | on 6 objects (6 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "20 X 20" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
  Pset_WindowCommon | properties | on 24 objects (24 IFCWINDOW)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "120 x 135 cm" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WindowCommon | properties | on 4 objects (4 IFCWINDOW)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "240 x 215 cm" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DoorCommon | properties | on 24 objects (24 IFCDOOR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "73 x 204 - (70)" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DoorCommon | properties | on 8 objects (8 IFCDOOR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Placard coulissante - 2 panneaux" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DoorCommon | properties | on 4 objects (4 IFCDOOR)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "100 - 215 - Blanc" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DoorCommon | properties | on 4 objects (4 IFCDOOR)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "2.4m x 2m" (IFCIDENTIFIER)
    ThermalTransmittance = 3.7021 (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE)
  Pset_DoorCommon | properties | on 4 objects (4 IFCDOOR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "83 x 204 - (80)" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DoorCommon | properties | on 4 objects (4 IFCDOOR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "0.70m x 2.04m 2" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "Epicéa - 4 m" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "600mm x 590mm x 820mm" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "3,00 x 1,50 ht portail blanc" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "1372 mm" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "350mm x 500mm beige" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "35 x 93 x 19.7 cm" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "1455639399409- Car" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "seat-ibiza(6j-cupra)" (IFCIDENTIFIER)
  Construction | properties | on 279 objects (279 IFCSLAB)
    Epaisseur par défaut = 0.01 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Fonction = "Intérieur" (IFCIDENTIFIER)
  Construction | properties | on 21 objects (21 IFCRAILING)
    Connexion des traverses = "Ajuster" (IFCIDENTIFIER)
    Décalage des barreaux = -0.03 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Hauteur du garde-corps = 1.5 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Joints d'angle = "Ajouter des segments verticaux/horizontaux" (IFCIDENTIFIER)
    Joints tangents = "Prolonger la traverse jusqu'à" (IFCIDENTIFIER)
    Réglage de la hauteur du palier = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Utiliser le réglage de la hauteur du palier = "Non" (IFCIDENTIFIER)
  Construction | properties | on 10 objects (10 IFCSLAB)
    Epaisseur par défaut = 0.1 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Fonction = "Intérieur" (IFCIDENTIFIER)
  Construction | properties | on 10 objects (10 IFCCOVERING)
    Epaisseur = 0.32 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Construction | properties | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    Epaisseur par défaut = 0.2 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Fonction = "Intérieur" (IFCIDENTIFIER)
  Construction | properties | on 4 objects (4 IFCSTAIR)
    Fonction = "Intérieur" (IFCIDENTIFIER)
    Type de palier = "Palier monobloc: Epaisseur 150 mm" (IFCLABEL)
    Type de volée = "Volée monobloc: Nez de marche 5 mm" (IFCLABEL)
  Construction | properties | on 4 objects (4 IFCSTAIRFLIGHT)
    Débuter avec contremarche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Etendre la base de contremarche inférieure = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Finir avec contremarche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Paillasse = "Lissée" (IFCIDENTIFIER)
    Profondeur structurelle = 0.08 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Construction | properties | on 4 objects (4 IFCROOF)
    Coupe en chevron = "Coupe verticale" (IFCIDENTIFIER)
    Epaisseur par défaut = 0.05 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Hauteur maximale de l'arrête = 2.5877855395 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Profondeur du bord de toiture = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Construction: 21 more contents on 16 objects not shown
  Propriétés analytiques | properties | on 319 objects (297 IFCSLAB, 12 IFCROOF, 10 IFCCOVERING) | on 17 type objects
    Coefficient d'absorbance = 0.1 (IFCREAL)
    Rugosité = 1 (IFCINTEGER)
  Propriétés analytiques | properties | on 18 type objects
    Construction analytique = "<Aucun>" (IFCTEXT)
  Propriétés analytiques | properties | on 2 type objects
    Coefficient d'apport thermique solaire = 0. (IFCREAL)
    Coefficient de transfert de chaleur (U) = 3.7021 (IFCREAL)
    Construction analytique = "Métal" (IFCTEXT)
    Résistance thermique (R) = 0.270116960644 (IFCREAL)
    Transmission de la lumière visible = 0. (IFCREAL)
  Texte | properties | on 4 objects (4 IFCFLOWTERMINAL)
    Libellé = "." (IFCTEXT)
  Electricité - Charges | properties | on 12 objects (12 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Numéro de circuit = "" (IFCTEXT)
    Panneau = "" (IFCTEXT)
  Pset_RailingCommon | properties | on 21 objects (21 IFCRAILING)
    Height = 1.2192 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Type Bateau 1,50 m" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_RailingCommon | properties | on 4 objects (4 IFCRAILING)
    Height = 1.2192 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Type Bateau 1,25 m" (IFCIDENTIFIER)
  Main courante 1 | properties | on 25 objects (25 IFCRAILING)
    Position = "Aucune" (IFCIDENTIFIER)
  Main courante 2 | properties | on 25 objects (25 IFCRAILING)
    Position = "Aucune" (IFCIDENTIFIER)
  Traverse haute | properties | on 25 objects (25 IFCRAILING)
    Hauteur = 1.2192 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 4 objects (4 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 17. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 16. (IFCCOUNTMEASURE)
    Reference = "Monobloc" (IFCIDENTIFIER)
    RiserHeight = 0.177647058824 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLength = 0.274705882353 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Règles de calcul | properties | on 4 objects (4 IFCSTAIR)
    Hauteur maximum de la contremarche = 0.19 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Largeur de volée minimale = 1. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Profondeur de marche minimale = 0.23 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Supports | properties | on 4 objects (4 IFCSTAIR)
    Décalage latéral droit = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Décalage latéral gauche = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Nombre de supports intermédiaires = 0 (IFCINTEGER)
    Support droit = "Aucun" (IFCIDENTIFIER)
    Support gauche = "Aucun" (IFCIDENTIFIER)
    Support intermédiaire = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_StairFlightCommon | properties | on 4 objects (4 IFCSTAIRFLIGHT)
    NosingLength = 0.005 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    NumberOfRiser = 17. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 16. (IFCCOUNTMEASURE)
    Reference = "Nez de marche 5 mm" (IFCIDENTIFIER)
    RiserHeight = 0.177647058824 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLength = 0.274705882353 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    TreadLengthAtOffset = 0.274705882353 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Contremarches | properties | on 4 objects (4 IFCSTAIRFLIGHT)
    Connexion contremarche à marche = "Marche dessous la contremarche" (IFCIDENTIFIER)
    Contremarche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur de la contremarche = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Inclinée = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Marches | properties | on 4 objects (4 IFCSTAIRFLIGHT)
    Appliquer un nez de marche = "Devant seulement" (IFCIDENTIFIER)
    Epaisseur de la marche = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Longueur du nez de marche = 0.005 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Marche = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_RoofCommon | properties | on 4 objects (4 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    ProjectedArea = 1.47307772969 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Reference = "Toit - 100 brun gris" (IFCIDENTIFIER)
    TotalArea = 1.52504228544 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Pset_RoofCommon | properties | on 4 objects (4 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    ProjectedArea = 66.4648338077 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Reference = "Toit - 100 brun gris" (IFCIDENTIFIER)
    TotalArea = 81.1385801587 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Pset_RoofCommon | properties | on 4 objects (4 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    ProjectedArea = 12.1856729205 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Reference = "Toit - 100 brun gris" (IFCIDENTIFIER)
    TotalArea = 12.5815095163 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Modification de la forme de dalle | properties | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    Condition de bord incurvé = 0 (IFCINTEGER)
  Pset_CoveringCommon | properties | on 10 objects (10 IFCCOVERING)
    Material = "Hachure solide" (IFCLABEL)
    Reference = "Plafond avec isolation" (IFCIDENTIFIER)
    TotalThickness = 0.32 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_BeamCommon | properties | on 4 objects (4 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "20 x 35 ht" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Span = 3.39 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Position géométrique | properties | on 4 objects (4 IFCBEAM)
    Etat de la jonction = "Deux jonctions activées" (IFCIDENTIFIER)
    Justification Y = "Origine" (IFCIDENTIFIER)
    Justification YZ = "Uniforme" (IFCIDENTIFIER)
    Justification Z = "Haut" (IFCIDENTIFIER)
    Valeur de décalage Y = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Valeur de décalage Z = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]